附件1

报价单

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位  （单位盖章） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 价格（万元） |  |
| 品牌型号 |  |
| 制造商 |  |
| 签定合同后产品交付时间 |  |
| 保修期 |  |
| （公司简介） | |

附件2

采购需求

|  |  |
| --- | --- |
| **性能参数** | 1. 直立高度：高≥1300mm 2. 折叠高度：高≤700mm 3. 带电池重量：≤35kg 4. 总自由度：≥20 5. 手臂:最大负载：≥1.5Kg,臂展：≥300mm 6. 腿部长度：≥450mm 7. 移动速度：≥1m/s 8. 电池容量≥9000mAh，有效工作时间：≥2小时 9. 基础算力：数据分析处理器≥8核 10. 智能链接：支持WiFi6及以上、蓝牙5.0及以上连接 11. 支持智能OTA升级 |
| **技术要求** | 1. 语音控制：通过语音控制机器人各种运动和表演，语音识别率98%以上。 2. 具备手持遥控器1台，操作距离≥5米 3. 移动端APP：配有APP控制器，可以控制机器人各种表演。 4. 机械结构：高强度铝合金骨架，使机器人身体轻巧而坚稳，具有很强的抗冲击能力。胸背处应配有保护外壳，兼顾美观和保护作用。 5. 电源供应：充满电后机器人可工作2小时及以上。 6. 备品备件：提供充电器、辅助工具等以满足日常运行需要。 |
| **售后服务** | 交付使用后，提供1年免费质保服务。服务期期间，如出现故障或技术问题，随时视频提供技术指导、解决方案，确保问题解决；确需现场解决的，技术人员应于48小时内到达现场处理。超过一年免费质保服务后，免费提供技术支持，如发生额外费用，据实结算。 |

**注:** 1. 供应商应书面承诺“所投产品国家有强制性要求认证(如3C认证)的，则应提供通过认证的产品进行报价，并在交货时提供相关证明材料”，格式自拟，否则按无效报价处理。

2.上述设备产品要求集成本项目所有软硬件设备的安装、部署、调试和培训，成交供应商须提供培训服务，确保有关人员掌握项目涉及设备和系统的基本操作。